|  |  |
| --- | --- |
| FICHE TECHNIQUE F18.02EA 1/1 FAYNOT  Systèmes de Palissages de vignes | |
| Demandeur : FAYNOT INDUSTRIE SA  1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE  Usine de production :  FAYNOT Usine N°1  1 rue Emile FAYNOT - 08800 THILAY - FRANCE  Désignation du produit :  **ECARTEUR AITOR**  **Pour piquet profilé**  Schéma :  F:\Ecarteur N°2.JPG  Références produits :   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Largeur L | 50 mm | 61 mm | | Référence | 600-042 | 601-042 | | Poids kg/1000 | 31.8 | 32 |   Composition Matière :  Fil Ø2.7mm  Acier ressort  Revêtement Galfan  Fabriqué par cambrage  Domaines d’application :  Travaux de palissages de vigne  Outillages :  Aucun  Marques déposées :  Ecarteur Breveté  « FAYNOT » « FENOX » « FENO » sont des marques déposées de la société Faynot Industrie.  Compatibilité piquets profilés :  Vérifier physiquement la compatibilité des piquets avec les écarteurs,  (l’écarteur est autoserrant à l’intérieur du piquet, en position ouverte et fermée) | Produits en situation :  F:\IMG_6288.JPG  F:\IMG_6296.JPG |
| Nom et qualité :  Visa et cachet :  Date : |

Maj : 27/02/2018

**FAYNOT est membre des syndicats professionnels ARTEMA** **et FIM** :

*Association des Fabricants de Fixations mécaniques – Fédération des Industries Mécaniques*